ЭУМК по дисциплине "Проектирование проблемно-ориентированных вычислительных средств" › Теория › Тема 7. Модуль аналого-цифрового ввода–вывода и обработки информации на базе ЦПОС

# Электронный учебно-методический
комплекс по дисциплине
"Проектирование проблемно-ориентированных вычислительных средств"

для специальности

1-40 02 02 «Электронные вычислительные средства»

Оглавление | Программа | Теория | Практика | Контроль знаний | Об авторах

7.4. Внешние устройства модуля

Интерфейс внешних устройств TMS обеспечивает подключение к модулю внешних сигналов и связь с персональным компьютером. Он осуществляет дешифрацию адресов параллельных портов ввода-вывода TMS и формирование отдельных управляющих сигналов. В состав интерфейса входят также 8-разрядные буфер и регистр, а также два 12-разрядных ЦАП (рис. 7.11).
К интерфейсу внешних устройств относится также и 8-канальный 12-разрядный АЦП, который подключается к процессору TMS через последовательный порт. При этом схема подключения аналогична схеме подключения АИ в отладочном модуле Starter Kit. Схема АЦП является также ведущей, но частота дискретизации задается внешним запускающим сигналом SADC с дешифратора портов. После завершения цикла преобразования АЦП передает в процессор цифровой код и одновременно принимает в старших битах слова данных номер канала для следующего такта преобразования.
Схема интерфейса формирует также сигналы чтения (RPC) и записи (WPC) в регистр данных, чтения регистра состояния (RSTAT) и записи в регистр управления (WCTRL), сброса триггера внешнего прерывания (FINT) и перехода в HOLD-режим или самоблокировки (FHOLD).
Если внешнее прерывание не используется, то управляемый триггер внешнего прерывания можно, например, использовать для перевода выходного цифрового регистра в третье состояние.

######

###### Рисунок 7.11 – Интерфейс внешних устройств процессора TMS

Оглавление | Программа | Теория| Практика | Контроль знаний | Об авторах
© БГУИР , 2012