ЭУМК по дисциплине "Проектирование проблемно-ориентированных вычислительных средств" › Контроль знаний › Контрольные задания

# Электронный учебно-методический
комплекс по дисциплине
"Проектирование проблемно-ориентированных вычислительных средств"

для специальности

1-40 02 02 «Электронные вычислительные средства»

Оглавление | Программа | Теория | Практика | Контроль знаний | Об авторах

Контрольные задания по организации и адресации памяти
Указания по работе с заданиями: Все числа в заданиях на вычисление адреса (п.1) нужно записывать в 16-ричной системе счисления; все латинские буквы в записи числа должны быть записаны в виде прописных( 07BF - правильно, 07bf - неправильно); в записи числа должны присутствовать все тетрады, т.е. если значение адреса равно 0x3B7, то записать нужно 03B7. Все числа в остальных заданиях (п.2,3) заданы и записывать ответ нужно в 10-ной системе счисления без незначащих нулей...

Желаем успехов в учебе, упражняйтесь....

Задание № 1
1. Вычислить адрес памяти (числа в 16-ричной системе):
а) CPL = 0, DP = 12C, dma = 26
ответ:
б) CPL = 1, SP = 12C, dma = 26
ответ:
в) IPTR = 16C, INT = 5A
ответ:
2. Определить требуемое число микросхем памяти:
а) память программ 4К слов из микросхем 2К×16
ответ:
б) память данных 16К слов из микросхем 4К×8
ответ:
3. Определить требуемое число разрядов биполярного ЦАП:
а) динамический диапазон 60дБ
ответ:

Задание № 2
1. Вычислить адрес памяти (числа в 16-ричной системе):
а) CPL = 0, DP = C8, dma = 28
ответ:
б) CPL = 1, SP = C8, dma = 28
ответ:
в) IPTR = E8, INT = 32
ответ:
2. Определить требуемое число микросхем памяти:
а) память программ 8К слов из микросхем 4К×8
ответ:
б) память данных 20К слов из микросхем 4К×16
ответ:
3. Определить требуемое число разрядов биполярного АЦП:
а) динамический диапазон 40дБ
ответ:

Задание № 3
1. Вычислить адрес памяти (числа в 16-ричной системе):
а) CPL = 0, DP = 28, dma = 14
ответ:
б) CPL = 1, SP = 28, dma = 14
ответ:
в) IPTR = 32, INT = 1E
ответ:
2. Определить требуемое число микросхем памяти:
а) память данных 12К слов из микросхем 4К×16
ответ:
б) память программ 12К слов из микросхем 4К×8
ответ:
3. Определить требуемое число адресных разрядов у микросхемы памяти:
а) с организацией 2К×8
ответ:

Задание № 4
1. Вычислить адрес памяти (числа в 16-ричной системе):
а) CPL = 0, DP = 78, dma = 64
ответ:
б) CPL = 1, SP = 78, dma = 64
ответ:
в) IPTR = 8C, INT = 4C
ответ:
2. Определить требуемое число микросхем памяти:
а) память данных 16К слов из микросхем 8К×8
ответ:
б) память программ 8К слов из микросхем 2К×16
ответ:
3. Определить требуемое число разрядов данных у микросхемы памяти:
а) с организацией 4К×8
ответ:

Задание № 5
1. Вычислить адрес памяти (числа в 16-ричной системе):
а) CPL = 0, DP = A0, dma = 24
ответ:
б) CPL = 1, SP = A0, dma = 24
ответ:
в) IPTR = 98, INT = 44
ответ:
2. Определить требуемое число микросхем памяти:
а) память программ 32К слов из микросхем 8К×16
ответ:
б) память данных 8К слов из микросхем 2К×8
ответ:
3. Определить требуемое число разрядов биполярного ЦАП:
а) динамический диапазон 54дБ
ответ:

Задание № 6
1. Вычислить адрес памяти (числа в 16-ричной системе):
а) CPL = 0, DP = 1F4, dma = 46
ответ:
б) CPL = 1, SP = 1F4, dma = 46
ответ:
в) IPTR = 1E0, INT = 50
ответ:
2. Определить требуемое число микросхем памяти:
а) память программ 24К слов из микросхем 8К×8
ответ:
б) память данных 12К слов из микросхем 4К×16
ответ:
3. Определить требуемое число разрядов биполярного АЦП:
а) динамический диапазон 46дБ
ответ:

Задание № 7
1. Вычислить адрес памяти (числа в 16-ричной системе):
а) CPL = 0, DP = 50, dma = 48
ответ:
б) CPL = 1, SP = 50, dma = 48
ответ:
в) IPTR = 5A, INT = 58
ответ:
2. Определить требуемое число микросхем памяти:
а) память данных 6К слов из микросхем 2К×16
ответ:
б) память программ 8К слов из микросхем 2К×8
ответ:
3. Определить требуемое число адресных разрядов у микросхемы памяти:
а) с организацией 8К×16
ответ:

Задание № 8
1. Вычислить адрес памяти (числа в 16-ричной системе):
а) CPL = 0, DP = 118, dma = 70
ответ:
б) CPL = 1, SP = 118, dma = 70
ответ:
в) IPTR = 136, INT = 68
ответ:
2. Определить требуемое число микросхем памяти:
а) память данных 2К слов из микросхем 2К×8
ответ:
б) память программ 6К слов из микросхем 2К×16
ответ:
3. Определить требуемое число разрядов данных у микросхемы памяти:
а) с организацией 16К×8
ответ:

Оглавление | Программа | Теория | Практика | Контроль знаний | Об авторах
© БГУИР , 2012