ЭУМК по дисциплине "Проектирование проблемно-ориентированных вычислительных средств" › Контроль знаний › Тест "Процессор TMS320VC5402"

# Электронный учебно-методический
комплекс по дисциплине
"Проектирование проблемно-ориентированных вычислительных средств"

для специальности

1-40 02 02 «Электронные вычислительные средства»

Оглавление | Программа | Теория | Практика | Контроль знаний | Об авторах

Тест: Процессор TMS320VC5402
Вопросов: 9
1) Сколько страниц памяти данных имеет процессор?
512
256
128
64
2) Каждая процедура, обрабатывающая прерывание, должна сохранять содержимое использованных регистров?
Да
Нет
3) Какой размер страницы памяти данных у процессора?
64 байта
128 байт
128 слов
64 слова
4) Укажите максимальный объем адресуемой памяти программ процессора TMS320VC5402:
256 Кбайт
1024 Кбайт
0.5 Мслова
1 Мслово
5) Команды процессора имеют:
фиксированную длину
переменную длину
6) Укажите команды ввода-вывода:
IN и OUT
PORTR и PORTW
LD и ST
MVDM и MVMD
7) Укажите ложное утверждение:
Прерывание - это сигнал, прерывающий выполнение программы и передающий управление другой программе.
Каждое прерывание имеет оригинальный номер.
Прерывание может быть вызвано только внешним по отношению к процессору устройством.
Максимальный приоритет имеет прерывание сброса процессора.
8) Процессор имеет зарезервированные (недоступные програмисту) области памяти?
Да
Нет
9) Местоположение стека определяется содержимым регистра:
SP
DS
PC
PS

Оглавление | Программа | Теория | Практика | Контроль знаний | Об авторах
© БГУИР , 2012