ЭУМК по дисциплине "Программирование проблемно-ориентированных вычислительных средств реального времени" › Практика › Практическое занятие "Расчет мощности паразитных гармоник в сформированном сигнале и коэффициента нелинейных искажений"

# Электронный учебно-методический
комплекс по дисциплине
"Программирование проблемно-ориентированных вычислительных средств реального времени"

для специальности

1-40 02 02 «Электронные вычислительные средства»

Оглавление | Программа | Теория | Практика | Контроль знаний | Об авторах

4. Расчет мощности паразитных гармоник в сформированном сигнале и коэффициента нелинейных искажений.
1) Принципы расчета мощности паразитных гармоник и коэффициента нелинейных искажений
Полные нелинейные искажения (Total Harmonic Distortion – THD ) определяются выражением:
THD = энергия паразитных гармоник / полная энергия сигнала
Поскольку расчет энергия всех паразитных гармоник является достаточно трудоемким, то для вычисления коэффициента нелинейных искажений можно воспользоваться выражением:
THD = (E(total)–E(fundamental)) / E(total) ,
где E(total) и E(fundamental) значения полной энергии и энергии основной гармоники сигнала соответственно.
2) Рекомендации по программированию
Вычисление энергии всех паразитных гармоник производится вычитанием из полной энергия сигнала энергии основной гармоники. При этом необходимо учесть, что полученное значение не промасштабировано.
Для вычисления коэффициента нелинейных искажений необходимо разделить полученное значение нергии всех паразитных гармоник на полную энергию сигнала. Операцию деления можно реализовать с помощью зацикливания команды условного вычитания, предварительно промасштабировав полную энергию сигнала.

Оглавление | Программа | Теория | Практика | Контроль знаний | Об авторах
© БГУИР , 2012